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        Формула    Техно  ТУ 20.41.32-001-25923250-2022   Одобрено:   
универсальный многоцелевой  очиститель нового поколения                    Формула Техно - это удобный, более усовершенствованный и качественный  в использовании универсальный очиститель с сильным  растворяющим эффектом, хорошей очищающей способностью от масло-грязевых загрязнений и широким спектром применения. Изготовлен на базе углеводородов парафинового ряда высокой степень  очистки.                                                                                                                                      Формула Техно -предназначен для удаления жиров, масел, смазок, битума, консервационных составов, следов СОЖ после металлообработки и др. Совместим с широким спектром материалов.           Рекомендуется применять погружением в Формула Техно очищаемых изделий, в моечных установках (УПД), в установках с применением ультразвука (УЗ), а также использовать для нанесения кисть, ветошь, губку, распылитель. Высокая  моющая  и обезжиривающая способность  от  нефтемасляненных, жировых загрязнений, от смазки ЛЗ-ЦАИИ  и Буксола.                                                                                                                                                                При работе  с очистителем необходима  защита кожи  рук (использовать  перчатки из материала  нитрил каучук ).
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       Почему именно Формула Техно:                                Технические характеристики
Как применить Формула Техно
При очистке изделий нанести на обрабатываемую поверхность и при необходимости оставить на некоторое время. Для очистки  сильных загрязнений может потребоваться механическое воздействие.
Очистка электродвигателей:                                                                                                                                                                      Продуть электродвигатель для удаления пыли и мелкого мусора. Нанесите Формула Техно    до   полной очистки. Дать излишкам Формула Техно испариться в течение 15-20 минут или удалить их струей сжатого воздуха.  Перед включением электродвигателя рекомендуется заново смазать подшипниковые     группы.
Для заказов обращаться к дилеру в г. Калуга по тел.: 8-910-910-38-41, 8-910-510-48-93

Внешний вид ……..…………….розовый Плотность при 15С……...…… 0,752 г/см3                        Твспышки…………………………………>70С                                      Вязкость  при 20С ……..1.8 мм2/с Интервал  кипения ……………… 180-230 С











